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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ 
Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Новобейсугского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края 

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новобейсугского сельского поселения на  период с 2014-2030 годы

	Основание для разработки Программы
	Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 
"О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований"; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 

	Муниципальный заказчик Программы
	Администрация Новобейсугского сельского поселения


	Основные разработчики Программы
	ООО «ЭнергоАудит»

	Исполнители Программы
	Администрация Новобейсугского сельского поселения

	Цель Программы
	Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и  промышленного строительства, повышение качества производимых  для  потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. 

	Задачи Программы 
	1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных
систем. 

2. Взаимосвязанное перспективное планирование  развития систем. 

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение  энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 
7. Обеспечение сбалансированности интересов  субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

	Сроки и этапы реализации Программы
	Срок реализации программы – 2030 год. 

Этапы осуществления Программы: 

первый этап – с 2014 года по 2019 год; 

второй этап – с 2020 года по 2025 год; 

третий этап – с 2025 года по 2030 год. 

	Основные мероприятия Программы
	поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; 

расширение централизованной водопроводной сети; 

строительство современной станции химводоочистки; 

реконструкция и строительство котельных; 

реконструкция линий электропередачи. 

	Объёмы и источники финансирования
	Объем финансирования Программы составляет  358,585 млн. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг:  

Теплоснабжение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 2,7 млн. руб.; 

Водоснабжение: мероприятия по реконструкции и  модернизации системы водоснабжения – 110,3 млн. руб.; 

Водоотведение: мероприятия по реконструкции и  модернизации системы водоотведения – 120,3 млн. руб.; 

Электроснабжение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 81,52 млн. руб. 

Газоснабжение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы газоснабжения – 43,0 млн. руб. 
Сбор и утилизация (захоронение) ТБО: мероприятия по реконструкции и модернизации системы утилизации отходов – 0,65 млн. руб. 


2. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НОВОБЕЙСУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новобейсугского сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новобейсугского сельского поселения является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новобейсугского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Новобейсугского сельского поселения. 
Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новобейсугского сельского поселения являются: 
1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 
2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем. 
3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 
4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. 
6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 
7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 
Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новобейсугского сельского поселения базируются на следующих принципах: 
· системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Новобейсугского сельского поселения как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

· комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Новобейсугского сельского поселения в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными). 
Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новобейсугского сельского поселения. 
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Новобейсугского сельского поселения, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия: 
1. Представительный орган – Новобейсугское сельское поселение осуществляет рассмотрение и утверждение Программы. 
Представительный орган Новобейсугское сельское поселение имеет право: 
· запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах Новобейсугского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию; 
· разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новобейсугского сельского поселения; 
· рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы. 
2. Глава Новобейсугского сельского поселения осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новобейсугского сельского поселения; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации сельского поселения или сторонней организации. 
Глава Новобейсугского сельского поселения имеет право: 
· запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Новобейсугского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию; 
· выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы; 
· рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Новобейсугского сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы. 
3. Администрация Новобейсугского сельского поселения: 
· выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новобейсугского сельского поселения; 
· организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новобейсугского сельского поселения; 
· организует экспертизу Программы, реализацию и мониторинг Программы. 
Администрация Новобейсугского сельского поселения имеет право: 
· запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Новобейсугского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию; 
· выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы; 
· рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Новобейсугского сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы. 
Сроки и этапы: 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новобейсугского сельского поселения разрабатывается на период с 2014 до 2030 года. 
Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новобейсугского сельского поселения: 
1 этап – 2014 - 2019 годы; 
2 этап – 2020 - 2025 годы; 
3 этап – 2026 - 2030 годы. 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ НОВОБЕЙСУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы: 
1. Площадь территории (на 01.01.2014) – 16000 га или 160 км2. 
2. Численность населения (на 01.01.2014) – 3418 чел. 
3. Темпы роста численности не наблюдаются, в связи с высоким средним показателем смертности по отношению к среднему показателю рождаемости на территории сельского поселения. 
4. Территориальное деление: 
В состав сельского поселения входит один населенный пункт – станица Новобейсугская. 
5. Общая площадь жилищного фонда (2014 г.) – 72,4 тыс. кв. м. 
6. Число источников энергоснабжения (2014 г.): 
теплоснабжения – централизованные источники теплоснабжения отсутствуют; 
электроснабжения – 66 единиц. 
7. Протяженность сетей (2014 г.): 
тепловых в двухтрубном исчислении – тепловые сети отсутствуют; 
водопроводные – 73,0 км. 
канализационные – отсутствуют. 
газоснабжение – 33,2 км; 
электроснабжения – 127 км. 
8. Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (по состоянию на 2014 г.): 
тепловых в двухтрубном исчислении – тепловые сети отсутствуют; 
водопроводных – 97%; 
канализационных – канализационные сети отсутствуют; 
электроснабжения – 80%; 
газоснабжения – 0%. 
9. Отпущено энергии (2014 г.): 
теплоснабжение – 0 Гкал; 
электроснабжение – 7,37 млн. кВтч; 
газоснабжение – информация отсутствуют; 
холодное водоснабжение – поднято всего 302 300 м3, потреблено энергии 167 тыс. кВт/ч; 
водоотведение – информация отсутствует; 
ТБО – информация отсутствуют. 
1.1 Коммунальная инфраструктура энергоснабжения

Электроснабжение Новобейсугского сельского поселения осуществляется ОАО «КубаньЭнерго» филиал Усть-Лабинские электрические сети, от понизительной подстанции ПС 35/10 кВ «Новобейсугская» мощностью 1,8 МВА, расположенной в центре станицы Новобейсугская. Передача мощности от ПС 35/10 кВ «Новобейсугская» осуществляется по воздушным линиям электропередачи ЛЭП 10 кВ до трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ расположенных в ст. Новобейсугская. 
По территории муниципального образования проходят линии электропередачи ЛЭП 35 кВ – 6,3 км, и транзитные ЛЭП 220 кВ протяженностью 6 км (с учетом прохождения ЛЭП в границах ст. Новобейсугская). 

Обслуживающей организацией постоянно ведется контроль за эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования. 

1.2 Коммунальная инфраструктура газоснабжения

По территории Новобейсугского сельского поселения проходит газопровод высокого давления до газораспределительной станции (ГРС), транзитный магистральный нефтепровод.  

Газоснабжение Новобейсугского сельского поселения производится от ГРС Новобейсугская, расположенной на территории поселения. 

Газоснабжение станицы Новобейсугская централизованное. 

ГРС запитана от МГВД «Ростов-Майкоп-2». От газораспределительной станции отходит стальной газопровод высокого давления диаметром 159 мм и рабочим давлением 0,6 МПа, подводящий газ к ГРП и котельным. 

Услуги по обеспечению население газом осуществляет ОАО «Межрегионгаз». 
1.3 Коммунальная инфраструктура водоснабжения

На территории Новобейсугского сельского поселения услуги по холодному водоснабжению оказывает «Новобейсугское» МУ МПЖКХ. 
Источником водоснабжения Новобейсугского сельского  является  водозабор, расположенный на территории станицы Новобейсугской и состоит из шести артезианских скважин.  
Артскважина № 2264: год ввода в эксплуатацию – 1965 год, производительность 280 м3/сут. 
Артскважина № 5904: год ввода в эксплуатацию – 1979 год, производительность 720 м3/сут.  
Артскважина № 6176: год ввода в эксплуатацию – 1981 год,  производительность 480 м3/сут.  
Артскважина № 6332: год ввода в эксплуатацию – 1982  год, производительность 840 м3/сут.  
Артскважина № 473 центральная (резерв): год ввода в эксплуатацию – 1954 год, производительность 624 м3/сут. 
Артскважина № 72532: год ввода в эксплуатацию – 1989 год, производительность 336 м3/сут. 
Общая протяженность водопроводных сетей на территории станицы составляет 73,0 км. Водопроводные  сети  Новобейсугского сельского поселения введены в эксплуатацию в 1954 году, а затем продолжали развиваться по всей станице с увеличением количества скважин и протяженностью водопроводных сетей. 
Очистка и подготовка воды осуществляется на водозаборных сооружениях, через фильтр сетчатый на перфорированной основе. 
Объекты централизованной системы водоснабжения находятся в собственности Администрации Новобейсугского сельского поселения. 
Тариф на холодную воду в 2013 году для населения составил: 20,84 рубля за 1 м3. 
1.4 Коммунальная инфраструктура водоотведения 

На момент разработки настоящей Программы, система централизованного водоотведения на территории Новобейсугского сельского поселения отсутствует. 

Сточные воды отводятся в накопительные канализационные ямы. 
Выгребные ямы станицы Новобейсугская
	Месторасположение канализационной ямы
	Объем канализационной ямы, м3

	МБОУ СОШ №12
	15

	МКУК СДК «Новобейсугский»
	5

	МДОУ д/с № 14 «Чайка»
	10

	Участковая амбулатория
	2

	Аптека
	2

	Сбербанк
	2

	Ветучасток
	3

	Сетевой участок
	5

	Магазины
	3

	Администрация
	3

	Почтовое отделение
	2

	ЗАО фирма «Агрокомплекс»
	30


Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора. 

На территории Новобейсугского сельского поселения отсутствует управляющая компания в сфере водоотведения, в связи с чем отсутствуют установленные тарифы. 
1.5 Коммунальная инфраструктура теплоснабжения 

Система теплоснабжения станицы Новобейсугская децентрализованная. Находящиеся на территории станицы котельные отапливают административные и общественные здания. 

Теплоснабжение детского сада №14 и здания пищеблока осуществляется от котельной по ул. Ленина. Установленная мощность котельной 0,05 Гкал/час; вид топлива – природный газ; год установки – 2005 г.; котлоагрегаты «АКГВ-29-1» (2 шт.). 

Теплоснабжение здания Администрации осуществляется от котельной по пер. Школьный. Установленная мощность котельной 0,05 Гкал/час; вид топлива – природный газ; год установки – 2002 г.; котлоагрегаты «АКГВ-29-1» (2 шт.). 

Теплоснабжение здания пекарни осуществляется от котельной по ул. Коммунаров. Установленная мощность котельной 0,069 Гкал/час; вид топлива – природный газ; котлоагрегаты «ИШМА-80» (1 шт.). 

Теплоснабжение здания клуба и спорткомплекса осуществляется от котельной по ул. Ленина. Установленная мощность котельной 0,3 Гкал/час; вид топлива – природный газ; год установки – 2008 г. 

Теплоснабжение здания школы и библиотеки осуществляется от котельной по пер. Школьный. Установленная мощность котельной 0,66 Гкал/час; вид топлива – природный газ; год установки – 2009 г.; котлоагрегаты «ДАКОН-190» (2 шт.). 

Теплоснабжение зданий ЗАО «Нива» осуществляется от собственной котельной. 

Котельная амбулатории по ул. Пролетарская и котельная бани – недействующие. 
Частная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов, топливом является природный газ. 

Анализ системы теплоснабжения, действующей в населённом пункте, показывает, что существующая система теплоснабжения - оптимальная. 

1.6 Коммунальная инфраструктура утилизации твердых бытовых отходов

Вывоз мусора на территории Новобейсугского сельского поселения производится транспортом на полигон ТБО. Пункты временного хранения ТБО расположены на обособленных территориях (территориях бывших поселений). Также на территории поселения имеются несанкционированные свалки ТБО. 

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НОВОБЕЙСУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  
1.7 Анализ социально-экономического развития Новобейсугского сельского поселения 
Краткая характеристика Новобейсугского сельского поселения. 
Новобейсугское сельское поселение – муниципальное образование в Выселковском районе Краснодарского края. 

С 1 января 1967 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 декабря 1966 года вновь был образован Выселковский район, в состав которого вошел и Новобейсугский сельский Совет. 
Постановлением Главы администрации Выселковского района Новобейсугский сельский Совет в 1992 году был переименован в Новобейсугский сельский округ. 
В 2005 году Постановлением Главы администрации муниципального образования Выселковский район Новобейсугский сельский округ был переименован в Новобейсугское сельское поселение муниципального образования Выселковский район. 
Постановлением Главы администрации муниципального образования Выселковский район Краснодарского края от 30 ноября 2005 года и Постановлением главы Новобейсугского сельского поселения Выселковского района от 30 ноября 2005 года была ликвидирована администрация Новобейсугского сельского поселения муниципального образования Выселковский район. 
1 января 2006 года вновь образовано муниципальное образование Новобейсугское сельское поселение в составе муниципального образования Выселковский район. 
Административный центр сельского поселения – станица Новобейсугская. Станица расположена в верховьях Левого Бейсужка (приток Бейсуга), в 30 км юго-восточнее районного центра – станицы Выселки. 

Новобейсугское сельское поселение расположено в южной части Выселковского района. Территория поселения граничит на востоке с Тбилисским районом, на юге с Усть-Лабинским районом. На западе имеет общую границу с Бейсужекским сельским поселением, на севере с Бузиновским и Новомалороссийским сельскими поселениями. 

Общая площадь территории сельского поселения составляет 16 тысяч гектаров, из них земли сельхозназначения – 13 тысяч 909 гектаров, фонд перераспределения земель – 1 тысяча 882 гектара, земли населенного пункта – 1 тысяча 635 гектара. Численность населения на 01.01.2014 – 3310 человек. 

По территории сельского поселения проходит участок автомобильной дороги регионального значения «х. Бейсужек Второй – станица Новобейсугская». 
По территории Новобейсугского сельского поселения протекают реки: Бейсужек Левый, Бузинка, Цыганка. 

В состав сельского поселения входит один населенный пункт - станица Новобейсугская. 

Основной отраслью экономики Новобейсугского сельского поселения является сельское хозяйство. 

Климат. 
Новобейсугское сельское поселение расположено в южной части Выселковского района. По климатическому районированию территория сельского поселения относится к району III-б, согласно СНиП 23.01-99 «Строительная климатология» для которого характерны: отрицательные температуры воздуха зимой и высокие температуры летом, определяющие необходимую защиту зданий в холодный период и защиту от излишнего перегрева в теплый период года, большой интенсивностью солнечной радиации; небольшим снежным покровом. 
Среднемесячная температура самого холодного месяца января, составляет - 3,5°С; самого теплого - июля + 23,3°С. Абсолютный максимум температуры воздуха летом +42°С, абсолютный минимум зимой - минус 34°С. 
Климат в Новобейсугском сельском поселении умеренно континентальный с недостаточным увлажнением. Средняя годовая температура воздуха +9,6(C. Зима неустойчивая с частыми оттепелями и кратковременными морозами, наступающими в первых числах декабря. Наибольшая мощность снежного покрова составляет 25 см, продолжительность периода со снежным покровом колеблется от 50 до 65 дней. 

Весна прохладная, наступает в первой половине марта, сопровождается осадками. 

Лето сухое, жаркое, начинается в начале мая. Средняя продолжительность лета около 130 дней. 
Осень теплая и мягкая, наступает в конце сентября. Первые заморозки наступают в середине октября. Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38 дней. 
Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год. 
Промерзание почв в равной мере зависит как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м. 
Влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход, сходный с изменением температуры воздуха. Относительная влажность в пределах изучаемого района довольно высока и колеблется в пределах 60-78 % (средняя за год – 74 %). 
На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов. 
Средняя скорость ветра – 3,8 м/с. Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) – 16, в холодный период – 10 дней. Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков составляет 508 - 640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60 - 70%). Суточный максимум осадков – 88 – 112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения. 
Факторы климата оцениваются как комфортные по месяцам май-сентябрь. Остальные месяцы по биоклиматической оценке дискомфортны. 
Анализ численности населения. 
Новобейсугское сельское поселение включает один населенный пункт, где живут учителя и пенсионеры, предприниматели и школьники, медицинские работники и работники культуры, в общем люди разных профессий и возрастов, и мы заинтересованы в том, чтобы с каждым годом повышалось их качество жизни, росло благосостояние. На территории поселения в 2014 зарегистрировано 3310 человек, из них: 

· мужчин - 1552 (46,9%), 

· женщин -1758 (53,1%). 

На 3310 жителей  сельского поселения приходилось: 

· пенсионеров – 989 человек; 
· работоспособного возраста – 1600 человек; 
· детей дошкольного возраста – 223 человека; 
· детей школьного возраста – 309 человек; 

· инвалидов всех групп – 228 человек, из них детей - инвалидов – 13; 
· многодетных семей – 39. 

Анализ демографического положения показывает, что в 2014 году при смертности – 42-х человек, рождаемость составила 26 человек. В итоге демографическая ситуация на территории сельского поселения характеризуется превышением смертности над рождаемостью. 

Прогнозирование численности населения поселения по половому и возрастному составу проводилось на период до 2030 года. В качестве базового периода был установлен 2008 год. 

Вариант №1 
В расчете приведены данные по показателям механического и естественного движения: 
· среднее количество родившихся – 38 человек в год; 
· общий коэффициент рождаемости – 11,2 родившихся на 1000 человек; 
· среднее количество умерших – 62 человека в год; 
· общий коэффициенте смертности – 18,2 умерших на 1000 человек; 
· средняя величина миграционного прироста – 13 человек в год; 
· коэффициент миграционного прироста – 3,8 на 1000 человек. 
Таблица 4.1
Прогноз численности населения станицы Новобейсугская по первому варианту

	Наименование показателей
	Факт (на начало года)
	Прогноз (на конец года)

	
	2008 г.
	2015 г.
	2020 г.
	2030 г.

	Общая численность населения, человек
	3 489
	3 400
	3 400
	3 400

	в том числе
	
	
	
	

	младше трудоспособного возраста, %
	18
	20
	20
	22

	трудоспособного возраста, %
	58
	57
	57
	58

	старше трудоспособного возраста, %
	24
	23
	23
	20


По результатам прогноза ожидается падение численности населения по отношению к базовому году на 2,5%.

Вариант №2 
В расчете скорректированы данные по показателям механического и естественного движения: 
· среднее количество родившихся – 38 человек в год; 
· общий коэффициент рождаемости – 10,0 родившихся на 1000 человек; 
· среднее количество умерших – 43 человека в год; 
· общий коэффициенте смертности – 11,3 умерших на 1000 человек; 
· средняя величина миграционного прироста – 15 человек в год; 
· коэффициент миграционного прироста – 3,9 на 1000 человек. 
Таблица 4.2

Прогноз численности населения станицы Новобейсугская по второму варианту

	Наименование показателей
	Факт

(на начало года)
	Прогноз (на конец года)

	
	 2008 г.
	2015 г.
	2020 г.
	2030 г.

	Общая численность населения, человек
	3 489
	3500
	3600
	3800

	в том числе
	
	
	
	

	младше трудоспособного возраста, %
	18
	20
	20
	21

	трудоспособного возраста, %
	58
	56
	57
	57

	старше трудоспособного возраста , %
	24
	24
	23
	22


По результатам прогноза ожидается рост численности населения по отношению к базовому году на 9%. 
Вариант №3 
В расчете скорректированы данные по показателям механического и естественного движения: 
· среднее количество родившихся – 40 человек в год; 
· общий коэффициент рождаемости – 10 родившихся на 1000 человек; 
· среднее количество умерших – 43 человека в год; 
· общий коэффициенте смертности – 10,8 умерших на 1000 человек; 
· средняя величина миграционного прироста – 18 человек в год; 
· коэффициент миграционного прироста – 4,5 на 1000 человек. 
Таблица 4.3

Прогноз численности населения станицы Новобейсугская по третьему варианту

	Наименование показателей
	Факт

(на начало года)
	Прогноз (на конец года)

	
	2008 г.
	2015 г.
	2020 г.
	2030 г.

	Общая численность населения, человек
	3 489
	3600
	3800
	4000

	в том числе
	
	
	
	

	младше трудоспособного возраста, %
	18
	20
	21
	23

	трудоспособного возраста, %
	58
	57
	57
	56

	старше трудоспособного возраста, %
	24
	23
	22
	21


По результатам прогноза ожидается рост численности населения по отношению к базовому году на 15%.

На основании Письма Администрации Выселковского района № 1674 от 20.05.2009 г. «О согласовании численности населения» для расчетов принята численность населения по варианту №3. 
Анализ состояния жилищного фонда и перспективы его развития. 

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения на начало 2014 года составляет 72,4 тыс. кв. м. Существующий жилфонд включает – одноэтажные индивидуальные дома, многоквартирные дома. 

На перспективу планируется увеличение существующего жилого фонда в станице Новобейсугской. 

Мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного фонда. 
Предусматривается увеличение жилищного фонда сельского поселения на расчетный срок (2030 год), что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность. 

Основными площадками нового жилищного строительства на расчетный срок определены следующие: 
· станица Новобейсугская. 

Характеристика экономики Новобейсугского сельского поселения. 
Основной отраслью экономики Новобейсугского сельского поселения является сельское хозяйство. 

На территории поселения имеется 22 крестьянско – фермерских хозяйства. Общая площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения,  используемых  КФХ  для  осуществления  своей  деятельности 1543 га. Основной вид деятельности – это производство растениеводческой  продукции. 
Также на территории населенного пункта расположены мельница, зерносклады, зерноток, машинно-тракторная мастерская и слесарный цех. 
За границами населенного пункта действуют следующие объекты производственного назначения: 
· территория недействующей животноводческой фермы; 
· животноводческая ферма, занимающаяся разведением свиней, мощность – 1090 голов; 
· животноводческая ферма №2, занимающаяся разведением крупного рогатого скота (КРС), мощность – 1587 голов; 
· животноводческая ферма №4, разведение КРС, мощность – 1000 голов; 
· зерноток; 
· полевой стан; 
· стоянка сельскохозяйственной техники. 

На 2014 год в личных подсобных хозяйствах населением выращивалось: 

· КРС – 161 голова; 
· в т.ч. коров – 65 голов; 

· мелкий рогатый скот – 209 голов; 
· птица всех видов – 15 411 голов. 
1.8 Перспектива развития территории Новобейсугского сельского поселения. 

Перспектива развития территории Новобейсугского сельского поселения рассматривается до 2030 года. 
Документами территориального планирования Новобейсугского сельского поселения являются правила землепользования и застройки Новобейсугского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края и Схема территориального планирования Выселковского муниципального района Краснодарского края, которые, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решают задачи обеспечения устойчивого развития Новобейсугского сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Краснодарского края и сельского поселения. 
В проекте на перспективу до 2030 года предусматривается: 
· изменение планировочной структуры сельского поселения, функциональное обеспечение станицы сельского поселения за счет создания социальных комплексов, деловых объектов, обслуживающих инфраструктур. 
· современные инфраструктурные решения в сфере инженерного обеспечения, рационального и удобного транспортного обслуживания.

· вовлечение в сферу жилищного строительства, личного подсобного хозяйства обширных территорий, которые сегодня нерационально используются, изменение структуры застройки в соответствии с потребностями населения в разнообразном типе жилья, повышение доли малоэтажной застройки. 
1.9 Объемы коммунальных услуг до 2030 года. 

Согласно проведенному анализу потребления коммунальных услуг в Новобейсугском сельском поселении отмечены следующие тенденции: 

· низкие темпы роста по группе «бюджетно-финансируемые потребители» (образование, здравоохранение, культура); 

· по группе «население» темпы роста потребления коммунальных услуг соответствуют росту численности населения, в связи с увеличением малоэтажного строительства. 
Кроме того, значительное влияние на определение фактического потребления объемов коммунальных услуг (увеличение потребления) окажет увеличение удельного веса расчета по приборам учета (общедомовым и внутриквартирным). 
Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу: 
· рост численности населения в связи с увеличением малоэтажного строительства; 
· энергосберегающие мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
· выполнение мероприятий по установке приборов учета у потребителей услуг. 
Объемы коммунальных услуг до 2030 года 
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние, 2014 год
	Расчетный срок, 2030 год

	1
	Водоснабжение


	
	Водопотребление
	
	
	

	
	- всего
	куб. м./в сутки
	828,220
	1288,80

	
	том числе:
	
	
	

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	куб. м./в сутки
	-
	1152,0

	
	- на производственные нужды
	куб. м./в сутки
	-
	136,80

	2
	Канализация

	
	Общее поступление сточных вод
	
	
	

	
	- всего
	куб. м./в сутки
	-
	1031,32

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	куб. м./в сутки
	-
	1031,32

	
	- производственные сточные воды
	куб. м./в сутки
	-
	-

	3
	Электроснабжение

	
	Потребность в электроэнергии
	
	
	

	
	- всего
	млн. кВтч./в год
	7,37
	9,78

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на производственные нужды
	млн. кВтч./в год
	-
	-

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	млн. кВтч./в год
	7,37
	9,78

	
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год
	кВтч.
	950
	1100

	
	в том числе:

- на коммунально-бытовые нужды
	кВтч.
	950
	1100

	4
	Теплоснабжение

	
	Потребление тепла

- всего
	Гкал/год
	нет данных
	59322

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	Гкал/год
	-
	59322

	
	- на производственные нужды
	Гкал/год
	-
	-

	5
	Газоснабжение

	
	Удельный вес газа в топливном балансе
	%
	45
	100

	
	Потребление газа

- всего
	млн. куб. м./год
	-
	4

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	млн. куб. м./год
	-
	4

	
	- на производственные нужды
	млн. куб. м./год
	-
	-

	6
	Санитарная очистка территории

	
	Объем бытовых отходов
	тыс. т/год
	нет данных
	28


Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. 

Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и величины присоединенной нагрузки. 
5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОБЕЙСУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Система ресурсоснабжения Новобейсугского сельского поселения включает следующие отрасли: 
· электроснабжение; 
· теплоснабжение; 
· водоснабжение; 
· водоотведение; 
· газоснабжение; 

· сбор и утилизация твердых бытовых отходов. 
1.10 Система электроснабжения 
Основные технические данные: 

· Количество трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ – 39 ед.; 
· Количество силовых трансформаторов, установленных в ПС – 66 ед.; 
· Суммарная мощность трансформаторов, установленных в ПС – 
нет данных; 
· Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным электроснабжением – 100%;

· Полезный отпуск электрической энергии – 7,37 млн. кВтч. 
Институциональная структура. 
Электроснабжение Новобейсугского сельского поселения осуществляется от ОАО «КубаньЭнерго» филиал Усть-Лабинские электрические сети. 
Характеристика системы ресурсоснабжения. 
Электроснабжение территории Новобейсугского сельского поселения осуществляется от понизительной подстанции ПС 35/10 кВ «Новобейсугская», мощностью 1,8 МВА, расположенной в центре станицы Новобейсугская. Передача мощности от ПС 35/10 кВ «Новобейсугская» осуществляется по воздушным линиям электропередачи ЛЭП 10 кВ до трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ расположенных в ст. Новобейсугская. 
Электроснабжение потребителей электрической энергии населенного пункта обеспечивается в основном по третьей категории. 
На территории станицы Новобейсугская расположено 39 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ. Общая длина ЛЭП - 10 кВ составляет 37,7 км, ЛЭП-220 кВ – 1,2 км. 
По территории муниципального образования проходят линии электропередачи ЛЭП 35 кВ – 6,3 км, и транзитные ЛЭП 220 кВ протяженностью 6 км (с учетом прохождения ЛЭП в границах ст. Новобейсугская). 

Объекты системы электроснабжения обслуживаются ОАО «КубаньЭнерго» филиал Усть-Лабинские электрические сети. 
Доля поставки ресурса по приборам учета. 
Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, составляет 100%. 
Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения. 
Прогноз потребности в электроэнергии в Новобейсугском сельском поселении произведен на основе следующих параметров: 
· прогноз поддержания численности постоянного населения к 2030 г. на уровне 4000 чел. (выше уровне численности 2014 г.); 

· норматив потребления электроэнергии населением при отсутствии приборов учета электроэнергии, в соответствии с характеристиками жилой площади в месяц на одного человека, утвержденного постановлением правительства Краснодарского края; 
· прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. 

Надежность работы системы. 
Электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии. 
В целях обеспечения надежности электроснабжения предприятием составляются планы капитального ремонта сетей и оборудования. 
В результате аварийных отключений недопоставок электроэнергии потребителям не произошло, так как присоединение потребителей к электрической сети осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ к надежности электроснабжения объектов соответствующих категорий. 
Условия договоров по передаче электроэнергии и технологическим присоединениям к электрическим сетям регулируются Постановлениями Правительства РФ. 
Качество поставляемого ресурса. 
Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции. 
Показателями качества электроэнергии являются: 
· отклонение напряжения от своего номинального значения; 
· колебания напряжения от номинала; 
· несинусоидальность напряжения; 
· несимметрия напряжений; 
· отклонение частоты от своего номинального значения; 
· длительность провала напряжения; 
· импульс напряжения; 
· временное перенапряжение. 
Качество электрической энергии в Новобейсугском сельском поселении обеспечивается совместными действиями организаций, передающих электроэнергию и снабжающих электрической энергией потребителей. Данные организации отвечают перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соответствующим договорам, в том числе за надежность снабжения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями. 
В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее – категория надежности), обуславливающая содержание обязательств по обеспечению надежности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе: 
· допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением потребителем обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих, энергосбытовых и сетевых организаций и иных субъектов электроэнергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров; 
· срок восстановления энергоснабжения. 

В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, определенных категорией надежности снабжения, установленной в соответствующих договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации и договорами ответственность. Ответственность за нарушение таких обязательств перед гражданами-потребителями определяется, в том числе в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. 
В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ст. 7) и Постановлением Правительства России от 13.08.1997 № 1013 электрическая энергия подлежит обязательной сертификации по показателям качества электроэнергии, установленным ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». 

Нормы КЭ, установленные стандартом, включаются в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии и в договоры на пользование электрической энергией между электроснабжающими организациями и потребителями электрической энергии. 
Контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями и потребителями электрической энергии требований стандарта осуществляют органы надзора и аккредитованные в установленном порядке испытательные лаборатории по качеству электроэнергии. 
Контроль качества электрической энергии в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к системам электроснабжения общего назначения проводят энергоснабжающие организации. 
Воздействие на окружающую среду. 
Так как в Новобейсугском сельском поселении отсутствуют собственные генерирующие источники электроэнергии, то вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. 
При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки). 

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: 
· масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели; 
· аккумуляторные батареи; 
· масляные кабели. 
Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района. 

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей. 
Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей взамен масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей. 
Масляные кабели при истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена. 
Тариф на коммунальные ресурсы. 
Тариф на электрическую энергию, поставляемую населению на 2014 год: 
· для населения, проживающего в сельских населенных пунктах – 2,63 руб./кВт*ч. 
Технические и технологические проблемы в системе. 
Проблемы эксплуатации источников электроснабжения Новобейсугского сельского поселения: 
· высокий процент износа оборудования ПС; 
· перегруженность трансформаторов ПС, ТП в послеаварийном и ремонтном режимах; 
· использование на ПС, ТП трансформаторов сверх нормативного срока эксплуатации; 
· несовершенство систем телемеханики. 
Проблемы эксплуатации электрических сетей Новобейсугского сельского поселения: 
· высокая степень износа электрических сетей; 
· отсутствие автоматизированной системы управления уличным освещением; 
· высокая длительность ремонтных и послеаварийных режимов, поиска места аварии и ее ликвидации в результате слабого развития автоматизации и телемеханизации электрических сетей. 
1.11 Система теплоснабжения 

Основные технические данные системы теплоснабжения. 
Система теплоснабжения станицы Новобейсугская децентрализованная. Находящиеся на территории станицы котельные отапливают административные и общественные здания. 

Теплоснабжение детского сада №14 и здания пищеблока осуществляется от котельной по ул. Ленина. Установленная мощность котельной 0,05 Гкал/час; вид топлива – природный газ; год установки – 2005 г.; котлоагрегаты «АКГВ-29-1» (2 шт.). 

Теплоснабжение здания администрации осуществляется от котельной по пер. Школьный. Установленная мощность котельной 0,05 Гкал/час; вид топлива – природный газ; год установки – 2002 г.; котлоагрегаты «АКГВ-29-1» (2 шт.). 

Теплоснабжение здания пекарни осуществляется от котельной по ул. Коммунаров. Установленная мощность котельной 0,069 Гкал/час; вид топлива – природный газ; котлоагрегаты «ИШМА-80» (1 шт.). 

Теплоснабжение здания клуба и спорткомплекса осуществляется от котельной по ул. Ленина. Установленная мощность котельной 0,3 Гкал/час; вид топлива – природный газ; год установки – 2008 г. 

Теплоснабжение здания школы и библиотеки осуществляется от котельной по пер. Школьный. Установленная мощность котельной 0,66 Гкал/час; вид топлива – природный газ; год установки – 2009 г.; котлоагрегаты «ДАКОН-190» (2 шт.). 

Теплоснабжение зданий ЗАО «Нива» осуществляется от собственной котельной. 

Котельная амбулатории по ул. Пролетарская и котельная бани – недействующие. 

Частная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов, топливом является природный газ. 

Анализ системы теплоснабжения, действующей в населённом пункте, показывает, что существующая система теплоснабжения - оптимальная. 
Основные технические характеристики источников теплоснабжения. 
Теплоснабжение жилого фонда и социальных объектов Новобейсугского сельского поселения осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения – встроенные и пристроенные котельные. 
Теплоснабжение детского сада №14 и здания пищеблока осуществляется от котельной по ул. Ленина. Установленная мощность котельной 0,05 Гкал/час; вид топлива – природный газ; год установки – 2005 г.; котлоагрегаты «АКГВ-29-1» (2 шт.). 

Теплоснабжение здания администрации осуществляется от котельной по пер. Школьный. Установленная мощность котельной 0,05 Гкал/час; вид топлива – природный газ; год установки – 2002 г.; котлоагрегаты «АКГВ-29-1» (2 шт.). 

Теплоснабжение здания пекарни осуществляется от котельной по ул. Коммунаров. Установленная мощность котельной 0,069 Гкал/час; вид топлива – природный газ; котлоагрегаты «ИШМА-80» (1 шт.). 

Теплоснабжение здания клуба и спорткомплекса осуществляется от котельной по ул. Ленина. Установленная мощность котельной 0,3 Гкал/час; вид топлива – природный газ; год установки – 2008 г. 

Теплоснабжение здания школы и библиотеки осуществляется от котельной по пер. Школьный. Установленная мощность котельной 0,66 Гкал/час; вид топлива – природный газ; год установки – 2009 г.; котлоагрегаты «ДАКОН-190» (2 шт.). 

Теплоснабжение зданий ЗАО «Нива» осуществляется от собственной котельной.
Информация по индивидуальным источникам теплоснабжения отсутствует. 
Основные технические характеристики тепловых сетей. 
Тепловые сети на территории Новобейсугского сельского поселения отсутствуют. Теплоснабжение административных, общественных зданий, жилого фонда и социальных объектов осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения – встроенные и пристроенные котельные. 
Тепловой баланс системы. 
Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях. Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей.  
На момент разработки настоящей Программы система централизованного теплоснабжения на территории Новобейсугского сельского поселения отсутствует. Информация о суммарном объеме выработки тепловой энергии индивидуальными источниками теплоснабжения на территории станицы Новобейсугская на 2014 год отсутствует. 
Доля поставки ресурса по приборам учета. 
На момент разработки настоящей Программы система централизованного теплоснабжения на территории Новобейсугского сельского поселения отсутствует. В качестве источников теплоснабжения используются индивидуальные (встроенные и пристроенные) котельные, поэтому приборы учета тепловой энергии не применяются. 
Безопасность и надежность системы. 
Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия: 
· обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы; 
· резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования; 
· выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования; 
· контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов; 
· осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов; 
· комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения); 

· АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами; 
· постоянный контроль за соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления. 
Надежность обслуживания. 

В соответствии со СНиП 41-01-2003 «Тепловые сети» при проектировании новых либо реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих систем теплоснабжения, а также отдельных объектов теплоэнергетики, при изменении их характеристик должно быть обеспечено увеличение уровня безопасности теплоснабжения в соответствии с утвержденной органами местного самоуправления перспективной схемой теплоснабжения. 
Воздействие на окружающую среду. 
Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78. 
Технические и технологические проблемы в системе. 
Проблемы: 
На момент разработки настоящей Программы система централизованного теплоснабжения на территории Новобейсугского сельского поселения отсутствует. 
Требуемые мероприятия: 
Анализ системы теплоснабжения, действующей в населённом пункте на момент разработки настоящей Программы, показывает, что существующая система теплоснабжения – оптимальная. Информация о мероприятиях отсутствует. 
Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий: 
Снабжение потребителей перспективной и существующей жилой застройки, а также административных зданий централизованным теплоснабжением. 

Тариф на коммунальные ресурсы. 
На момент разработки настоящей Программы система централизованного теплоснабжения на территории Новобейсугского сельского поселения отсутствует. 
1.12 Система водоснабжения 
Основные показатели системы водоснабжения: 
Водозаборные сооружения – 6 артезианских скважин. 
Общая протяженность водопроводной сети – 73,0 км. 
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным холодным водоснабжением – 100%. 
Полезный отпуск воды (реализация) – 302 300 м3. 
Институциональная структура. 
На территории Новобейсугского сельского поселения услуги по холодному водоснабжению оказывает «Новобейсугское» МУ МПЖКХ. 
В настоящее время источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения Новобейсугского сельского поселения являются подземные воды. 

Характеристика системы ресурсоснабжения. 
Холодное водоснабжение Новобейсугского сельского поселения осуществляется от 6 артезианских скважин по водопроводным сетям протяженностью 73,0 км. 
Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения. 
Объем реализации воды потребителям Новобейсугского сельского поселения к 2030 г. увеличится и составит 470,412 тыс. м3. 
К 2030 году планируется произвести реконструкцию водозаборных сооружений с увеличением производительности, что создаст необходимый резерв производственной мощности. 

Проектная производительность водозаборных сооружений на 2030 год составит 1300 м3/сут., ожидаемое суточное водопотребление составит 1288,8 м3/сут. Таким образом, резерв производственной мощности сооружений составит приблизительно 1%. 
Безопасность и надежность. 
Для целей комплексного развития системы водоснабжения Новобейсугского сельского поселения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. 
Качество. 
Качество услуг водоснабжения определяется условиями договора и должно гарантировать бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам. 
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются: 
· перебои в водоснабжении (часы, дни); 
· частота отказов в услуге водоснабжения; 
· давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд. 
Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются: 
· состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам); 

· давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения; 
· расход холодной воды (потери и утечки); 
· соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН. 
Экологичность. 
Питьевая вода, потребляемая населением Новобейсугского сельского поселения, по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям, описанным в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г.Онищенко, введенных в действие с 01.01.2002. Качество воды, подаваемой потребителям Новобейсугского сельского поселения, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 
Тариф на коммунальные ресурсы. 
Тариф на холодную воду в 2014 году для населения составил 20,84 руб. за 1 м3. 
Технические и технологические проблемы в системе. 
Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении Новобейсугского сельского поселения: 

· часть водопроводной сети на территории муниципального образования Новобейсугского сельского поселения находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки; 
· преждевременный износ насосного оборудования ВЗУ, как следствие неудовлетворительное качество воды; 

· не все действующие водозаборные узлы не оборудованы установками обезжелезивания и подготовки питьевой воды. 
1.13 Система водоотведения 
Основные показатели системы водоотведения: 
· Протяженность канализационных сетей – отсутствуют. 

· Канализационные насосные станции – отсутствуют.

· Износ канализационных сетей – отсутствуют. 

· Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией – отсутствуют. 
· Объем отведения сточных вод за 2014 год – отсутствует. 

Институциональная структура. 

На территории Новобейсугского сельского поселения отсутствуют управляющие компании в сфере водоотведения. 
Характеристика системы ресурсоснабжения. 
На территории Новобейсугского сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения. 

Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом ассенизаторскими машинами и сбросом на рельеф. 
Выгребные ямы станицы Новобейсугская
	Месторасположение канализационной ямы
	Объем канализационной ямы, м3

	МБОУ СОШ №12
	15

	МКУК СДК «Новобейсугский»
	5

	МДОУ д/с № 14 «Чайка»
	10

	Участковая амбулатория
	2

	Аптека
	2

	Сбербанк
	2

	Ветучасток
	3

	Сетевой участок
	5

	Магазины
	3

	Администрация
	3

	Почтовое отделение
	2

	ЗАО фирма «Агрокомплекс»
	30


Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора. 
Отведение дождевых сточных вод не организовано. Стоки собираются в пониженные места за счет естественного уклона поверхности земли. 

Балансы мощности и ресурса. 

На территории Новобейсугского сельского поселения отсутствуют централизованная система водоотведения. 
Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения. 
В соответствии с прогнозом развития Новобейсугского сельского поселения, а также прогнозом численности населения по максимальной оценке, при условии реализации энергосберегающих мероприятий у производителей и потребителей энергоресурсов, предусматривается увеличение максимальных нагрузок. 

На перспективу предусматривается строительство станции полной биологической очистки сточных вод. Проектная производительность сооружений составит 1060 м3/сут., ожидаемое суточное отведение сточных вод составит 1031,32 м3/сут. Таким образом, резерв производственной мощности очистных сооружений составит около 1%. 

Качество поставляемого ресурса. 
Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем. 
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются: 
· перебои в водоотведении; 
· частота отказов в услуге водоотведения; 
· отсутствие протечек и запаха. 
Тариф на коммунальные ресурсы. 
В связи с отсутствием на территории Новобейсугского сельского поселения управляющей компании в сфере водоотведения, отсутствуют установленные тарифы. 
Технические и технологические проблемы в системе. 
Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении Новобейсугского сельского поселения: 

· накопительные канализационные ямы (септики) требуют постоянного надзора и текущего ремонта; 

· в связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой жилой застройки, а также объектов капитального строительства требуется строительство КОС. 
1.14 Система газоснабжения 
По территории Новобейсугского сельского поселения проходит газопровод высокого давления до газораспределительной станции (ГРС), транзитный магистральный нефтепровод.  

Газоснабжение Новобейсугского сельского поселения производится от ГРС Новобейсугская, расположенной на территории поселения. 

Газоснабжение станицы Новобейсугская централизованное. 

ГРС запитана от МГВД «Ростов-Майкоп-2». От газораспределительной станции отходит стальной газопровод высокого давления диаметром 159 мм и рабочим давлением 0,6 МПа, подводящий газ к ГРП и котельным. 

Газорегуляторные пункты осуществляют управление режимом работы системы газоснабжения: 
· автоматически понижают давления газа в системе с высокого до низкого; 
· поддерживают постоянное давление газа в сетях независимо от интенсивности потребления. 

· По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях, система газоснабжения 2-х ступенчатая: 
· от газораспределительной станции ГРС запитывается газопровод высокого (0,6 МПа) давления, подводящий газ к газорегуляторным пунктам (ГРП); 

· от ГРП запитываются сети низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки, котельным. 

Природный газ транспортируется по стальным и полиэтиленовым газопроводам, проложенным подземно и надземно. Газ используется потребителями индивидуальной жилой застройки для приготовления пищи, котельными в качестве топлива. 

Газопроводы низкого давления выполнены по тупиковой схеме. 

Институциональная структура. 

Услуги по газоснабжению на территории Новобейсугского сельского поселения осуществляет ОАО «Межрегионгаз». 

Характеристика системы ресурсоснабжения. 

Газоснабжение станицы Новобейсугская централизованное. Газоснабжение станицы производится от ГРС Новобейсугская, расположенной на территории поселения. ГРС запитана от МГВД «Ростов-Майкоп-2». От газораспределительной станции отходит стальной газопровод высокого давления диаметром 159 мм и рабочим давлением 0,6 МПа, подводящий газ к ГРП и котельным. 
Анализ существующего технического состояния системы газоснабжения. 

Газопроводные сети и объекты системы газоснабжения на территории сельского поселения находятся в хорошем техническом состоянии. 
Анализ эффективности и надежности имеющихся головных объектов газоснабжения. 

На момент разработки настоящей Программы головные объекты системы газоснабжения находятся в хорошем техническом состоянии, проводятся плановые проверки и ремонты. 

Имеющиеся проблемы и направления их решения. 

Проблемы: 

· различная величина давления газа у отдельных потребителей; 

· по мере удаления от источника газоснабжения (ГРП) давление газа падает; 

· питание газом этих сетей происходит только в одном направлении, поэтому возникают затруднения при ремонтных работах; 
· отсутствуют газовые сети в районах перспективной застройки. 

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей газоснабжения. 

На момент разработки настоящей Программы сети системы газоснабжения находятся в хорошем техническом состоянии, проводятся плановые проверки и ремонты. 
Надежность работы системы. 
К сжиженным углеводородным газам относятся углеводороды, которые при нормальных условиях находятся в газообразном состоянии, а при относительно небольшом повышении давления (без снижения температуры) переходят в жидкое состояние. При снижении давления эти углеводородные жидкости испаряются и переходят в паровую фазу. Это позволяет хранить и перевозить сжиженные углеводороды как жидкости, а контролировать, регулировать и сжигать газообразные углероды, как газы.

В настоящее время главным образом в качестве топлива используются бутан, пропан и их смеси. Технический пропан является универсальным сжиженным газом, так как он может применяться при естественном и искусственном испарении жидкости в пределах изменения температур от + 45 градусов Цельсия до - 35 градусов Цельсия. Для локальных потребителей это позволяет в любое время года устанавливать баллоны и резервуары с жидким пропаном в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, снаружи здания и в грунте. Достоинством пропана является то, что образующиеся в начале и в конце опорожнения емкостей пары при любом методе испарения почти однородны по своему составу.

Качество поставляемого ресурса. 
Самые главные свойства сжиженного газа – высокий коэффициент полезного действия в отоплении и простой переход к жидкости при относительно низком давлении и нормальной температуре. Из-за этих свойств можно сохранить достаточно большой объём энергии в маленькой емкости для СУГ. Другие важные свойства сжиженного газа – хорошая способность к испарению и сжиганию при температуре окрестности. 

Отапливаемая эффективность сжиженного газа почти в три раза выше, чем у природного газа. Поэтому при наших условиях температуры существует оптимальная возможность эксплуатации сжиженного газа для всех потребителей. По сравнению с пропаном у бутана хуже способность испарения при - 43 градуса Цельсия, и поэтому его смешивают с пропаном. 
Воздействие на окружающую среду. 
Сжиженные углеводородные газы содержат минимальное количество серы и других загрязнений. Сжигание газа приносит незначительный вред атмосфере. Пропан и бутан в состоянии газа тяжелее воздуха; при случайном выбросе в атмосферу газ оседает и, в зависимости от условий погоды и ветра, быстрее или медленнее растворяется в воздухе. В воде СУГ нерастворим; при контакте с водой он немедленно испаряется, и поэтому загрязнения воды из-за него не бывает. Именно по этим причинам используют пропан, бутан и их смеси как источники энергии.

Пропан, бутан и их смеси – самые экологически чистые виды топлива.

Тариф на коммунальные ресурсы. 

Тариф на газоснабжение в 2014 составил 5,26 руб. за 1 м3. 
1.15 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. 
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию. 
Жилищный фонд. 
Частный сектор, имеющий коммерческие приборы учета воды, составляет 67% от всего населения сельского поселения. К 2015 году планируется установить 100 % контроль, за пользованием  водой. 
Доля обеспеченности приборами учета электрической энергии составляет 100%. 
Доля обеспеченности приборами учета природного газа составляет 100%. 

В связи с отсутствием на территории Новобейсугского сельского поселения централизованных систем водоотведения и теплоснабжения, коммерческие приборы учета коммунальных ресурсов отсутствуют. 
Бюджетные и прочие потребители. 
Приборы коммерческого учета воды установлены во всех административных  учреждениях, образовательных и культурных учреждениях, магазинах. Приборы коммерческого учета установлены на 100 % объектах всего сельского поселения. 
Доля обеспеченности приборами учета электрической энергии составляет 100%. 
Доля обеспеченности приборами учета природного газа составляет 100%. 

В связи с отсутствием на территории Новобейсугского сельского поселения централизованных систем водоотведения и теплоснабжения, коммерческие приборы учета коммунальных ресурсов отсутствуют. 
1.16  Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры 
Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей. 

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204: 
· критерии доступности коммунальных услуг для населения; 
· показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки; 
· величины новых нагрузок; 
· показатели качества поставляемого ресурса; 
· показатели степени охвата потребителей приборами учета; 
· показатели надежности поставки ресурсов; 
· показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов; 
· показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов; 
· показатели воздействия на окружающую среду. 
Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются. 
Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. 
Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. 
Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем. 
Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам. 
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Новобейсугского сельского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе. 
Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. 

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.
Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта: 
· обеспечение бесперебойного электроснабжения; 
· повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь; 
· обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов. 
Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения сельского поселения являются: 
· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности; 
· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений; 
· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения. 
Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения сельского поселения являются: 
· обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; 
· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения; 
· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности. 
Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются: 
· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности; 
· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения; 
· уменьшение техногенного воздействия на среду обитания; 
· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения. 
Реализация программных мероприятий по системе сбора и утилизации (захоронении) ТБО, обеспечит улучшение экологической обстановки на территории Новобейсугского сельского поселения. 
Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта: перевод источников теплоснабжения на более дешевый вид топлива. 
Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки: 
Электроснабжение: 
· надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 
1 км сетей в год: 
на 2030 год – данные отсутствуют; 
· износ: 
на 2030 год – данные отсутствуют. 
Теплоснабжение: 
На момент разработки настоящей Программы централизованная система теплоснабжения на территории Новобейсугского сельского поселения не организована. Информация на перспективу отсутствует. 
Водоснабжение: 
· удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 
на 2030 год – данные отсутствуют;

· уровень потерь воды – 2% от потребленной воды. 
Водоотведение: 
На момент разработки настоящей Программы централизованная система водоотведения на территории Новобейсугского сельского поселения не организована. Информация на перспективу отсутствует. 
Газоснабжение: 
· надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 
1 км сетей в год: 
на 2030 год – данные отсутствуют. 
Сбор и утилизация (захоронение) ТБО: 
· продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг: 
на 2030 год – 24 ч.; 
· обеспечение утилизации отходов: 
на 2030 год – 100%. 
6. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Общая программа инвестиционных проектов включает: 
· программу инвестиционных проектов в электроснабжении; 
· программу инвестиционных проектов в теплоснабжении; 
· программу инвестиционных проектов в водоснабжении; 
· программу инвестиционных проектов в водоотведении; 
· программу инвестиционных проектов в газоснабжении; 
· программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТБО; 
· программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей; 
· программу установки приборов учета у потребителей. 
Общая программа инвестиционных проектов Новобейсугского сельского поселения до 2030 года (тыс. руб.)

	Наименование
	2014-2030 гг.

	
	

	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
	200

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
	100

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
	81 220

	Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения
	1 220

	Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения
	80 000

	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
	0

	Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении
	81 520

	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
	200

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
	100

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
	2 400

	Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии
	2 400

	Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)
	-

	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования
	0

	Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении
	2 700

	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
	200

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
	100

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
	42 500

	Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения)
	700

	Проект: Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)
	24 000

	Проект: Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)
	18 000

	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования
	0

	Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении
	43 000

	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
	200

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
	100

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
	110 000

	Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения
	4 000

	Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений
	106 000

	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования
	0

	Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении
	110 300

	Программа инвестиционных проектов в водоотведении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
	200

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
	100

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
	120 000

	Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу
	120 000

	Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения
	-

	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования
	0

	Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении
	120 300

	Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
	0

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
	100

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
	500

	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования
	500

	Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
	50

	Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО
	650

	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

	Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
	50

	Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
	25

	Проект. Мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях и повышению энергетической эффективности этих учреждений
	25

	Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей
	50

	Программа установки приборов учета у потребителей

	Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
	65

	Проект: Установка приборов учета в многоквартирных жилых домах
	65

	Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей
	65

	ВСЕГО: общая Программа проектов
	358 585


1.17 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении. 
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Новобейсугского сельского поселения, включает
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия: 

· Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии; 
· Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества. 
Срок реализации: 2016 г., 2029 г. 

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. 
Мероприятия:

· Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Новобейсугского сельского поселения. 
Срок реализации: 2020 г. 

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения. 
Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. 
Инвестиционный проект «Реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии: 

· проведение капитального ремонта, реконструкция и замена изношенного оборудования системы электроснабжения; 

· строительство двух проектных трансформаторных подстанций ТП-10/0,4кВ. Срок реализации мероприятия – I очередь строительства; 

· строительство семи проектных трансформаторных подстанций ТП-10/0,4кВ мощностью от 63 до 160 кВА. Срок реализации проекта – расчетный срок (2030 год). 
Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения. 

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2015-2030 гг. 

Необходимый объем финансирования: 1 220 тыс. руб. 
Инвестиционный проект «Реконструкция сетей электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии: 

· проведение капитального ремонта, реконструкция и замена изношенного оборудования, линий электропередач системы электроснабжения; 
· строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей  протяженностью – 1,2 км. Срок реализации проекта – I очередь строительства; 

· строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей  протяженностью – 11,6 км. Срок реализации проекта – расчетный срок (2030 год). 

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения. 

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства. 
Срок реализации проекта: 2015-2030 гг. 

Необходимый объем финансирования: 80 000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: 
· снижение продолжительности перерывов электроснабжения. 
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования. 
Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования. 
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. 
Мероприятия:

· Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации. 
· Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования. 
Срок реализации: 2015-2030 гг. 

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса. 
Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения. 
1.18 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении 
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Новобейсугского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 
Мероприятия:

· Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии. 
· Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества. 
Срок реализации: 2016 г., 2029 г. 

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: при развитии централизованной системы теплоснабжения организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов. 
Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. 
Мероприятие:

· Разработка электронной перспективной схемы теплоснабжения Новобейсугского сельского поселения. 
Срок реализации: 2015-2020 гг. 

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. 
Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения: 
· строительство двух котельных мощностью 0,06 Гкал/ч и 0,06 Гкал/час для теплоснабжения и горячего водоснабжения проектируемых зданий детских садов по ул. Комсомольского и по ул. по ул. Горького. Срок реализации проекта – расчетный срок (2030 год); 
· строительство котельной мощностью 0,04 Гкал/час для теплоснабжения проектного здания участковой больницы. Срок реализации проекта – расчетный срок (2030 год). 
Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения. 

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства. 
Срок реализации проекта: 2015-2030 гг. 

Необходимый объем финансирования: 2 400 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: 
· повышение надежности работы проектируемых котельных. 
Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения. 
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования. 
Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования. 
Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения: 
· информация о мероприятиях отсутствует. 

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения. 

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства. 
Срок реализации проекта: нет данных. 

Необходимый объем финансирования: нет данных. 
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования. 
Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования. 
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. 
Мероприятия:

· Разработка инвестиционных программ теплоснабжающих организации; 
· Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования. 
Срок реализации: 2015-2030 гг. 

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения. 
1.19 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении 
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Новобейсугского сельского поселения, включает: 
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 
Мероприятия:

· Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды. 
· Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества. 
Срок реализации: 2015 г., 2029 г. 

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. 
Мероприятие:

· Разработка электронной перспективной схемы водоснабжения 
Новобейсугского сельского поселения. 
Срок реализации: 2025 г. 

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения. 
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры. 
Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения: 
· реконструкция водозаборного узла по ул. Пионерская, производительностью 200 м3/сут. Срок реализации проекта – I очередь строительства; 

· установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений по ул. Пионерская, производительностью 200 м3/сут. Срок реализации проекта – I очередь строительства; 

· реконструкция водозаборного узла по ул. Пушкина, производительностью 900 м3/сут. Срок реализации проекта – I очередь строительства; 

· установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений по ул. Пушкина, производительностью 900 м3/сут. Срок реализации проекта – I очередь строительства; 

· реконструкция водозаборного узла по ул. Комсомольская, производительностью 200 м3/сут. Срок реализации проекта – I очередь строительства; 

· установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений по ул. Комсомольская, производительностью 200 м3/сут. Срок реализации проекта – I очередь строительства. 
Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства. 
Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства. 
Срок реализации проекта: 2014-2020 гг. 

Необходимые капитальные затраты: 4 000 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения. 
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования. 
Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части передачи воды: 
· строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110-225 мм, общей протяженностью 14,0 км. Срок реализации проекта – I очередь строительства; 

· строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110-160 мм, общей протяженностью 21,8 км. Срок реализации проекта – расчетный срок (2030 год). 
Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства. 

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства. 
Срок реализации проекта: 2015-2030 гг. 

Необходимый объем финансирования: 106 000 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: 
· снижение потерь; 
· повышение качества воды. 
Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта предусмотрен с момента завершения реконструкции. 

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования. 
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. 
Мероприятия: 
· Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения. 
· Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования. 
Срок реализации: 2015-2030 гг. 

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса. 
Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения. 
1.20 Программа инвестиционных проектов в водоотведении 
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Новобейсугского сельского поселения, включает: 
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 
Мероприятия: 
· Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности. 
· Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества. 
Срок реализации: 2016 г., 2029 г. 

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры. 
Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. 
Мероприятия: 
· Разработка электронной перспективной схемы водоотведения 
Новобейсугского сельского поселения. 
Срок реализации: 2020 г. 

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения. 
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры. 
Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения: 
· строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 1060 м3/сут. Срок реализации проекта – I очередь строительства. 

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения. 

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства. 
Срок реализации проекта: 2015-2020 гг. 

Необходимый объем финансирования: 120 000 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоотведения. 
Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции. 

Инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части транспортировки стоков: 
· информация о мероприятиях отсутствует. 
Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения. 

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: данные отсутствуют. 

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют. 
Ожидаемый эффект: 
· обеспечение населения существующей и перспективной жилой застройки услугами централизованной системы водоотведения; 

· снижение уровня аварийности; 
· снижение количества засоров. 
Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции. 

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. 
Мероприятия: 
· Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения. 
· Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования. 
Срок реализации: 2015-2030 гг. 

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса. 
Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения. 
1.21 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении 
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Новобейсугского сельского поселения, включает: 
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 
Мероприятие: 
· Проведение энергетического аудита организации, осуществляющих регулируемый вид деятельности. 

Срок реализации:  2016 год. 
Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов. 
Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. 
Мероприятие: 
· Разработка перспективной схемы газоснабжения Новобейсугского сельского поселения. 
Срок реализации: 2020 год. 

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения. 
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры. 
Инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения: 
· Строительство ШГРП. Срок реализации проекта середина 2016 года; 

· установка 5 ГРП шкафного типа мощностью не менее 300 м3/ч каждый (точную мощность уточнить на стадии рабочего проектирования). Срок реализации проекта – расчетный срок (2030 год); 

· сохранение 6-ти из 7-ми существующих ГРП. Срок реализации проекта – расчетный срок (2030 год). 
Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения. 
Срок реализации проекта: 2015-2030 гг. 

Необходимый объем финансирования: 700 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг газоснабжения. 
Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения строительства. 

Инвестиционный проект «Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения: 
· строительство распределительного газопровода высокого давления и распределительного газопровода низкого давления от ШГРП до ж.д. №37 по ул. Калинина и ж.д. №47 по ул. Пионерская. Срок реализации проекта – середина 2016 года; 

· разработка проектно-сметной документации по объекту присоединения к газораспределительной ети распределительных газопроводов по улице Тельмана. Срок реализации проекта – 2015 год; 

· прокладка новых газопроводов высокого давления протяженностью 8 км. Срок реализации проекта – расчетный срок (2030 год). 
Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения. 
Срок реализации проекта: 2015-2030 гг. 

Необходимый объем финансирования: 24 000 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг газоснабжения. 
Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения строительства. 
Инвестиционный проект «Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения: 
· замена распределительных стальных надземных газопроводов низкого давления на подземные полиэтиленовые трубопроводы по мере из физического износа. Срок реализации проекта – расчетный срок (2030 год); 

· изменение трассировки существующих газопроводов высокого давления, согласно измененной планировочной структуре, протяженностью 7 км (перекладку выполнить в течение расчетного срока). Срок реализации проекта – расчетный срок (2030 год). 
Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения. 
Срок реализации проекта: 2015-2030 гг. 

Необходимый объем финансирования: 18 000 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг газоснабжения. 
Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения строительства. 
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. 
Мероприятие: 
· Разработка инвестиционных программ организации, осуществляющей услуги в сфере газоснабжения. 
Срок реализации: 2015-2030 гг. 

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организации коммунального комплекса. 
Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения. 
1.22 Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТБО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТБО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Новобейсугского сельского поселения, включает: 
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 
Мероприятия: 
· Информация о мероприятиях отсутствует. 
Срок реализации:  данные отсутствуют. 
Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют. 
Ожидаемый эффект: при развитии системы утилизации ТБО на территории Новобейсугского сельского поселения организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов
Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. 
Мероприятия: 
· Разработка перспективных схем обращения с отходами 
Новобейсугского сельского поселения. 
· Разработка схемы санитарной очистки территории. 
Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО. 
Срок реализации: 2016-2018 гг. 

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает: 
· создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТБО, минимизации воздействия на окружающую среду; 
· полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды Новобейсугского сельского поселения; 
· качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТБО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТБО, уровне загрязнения. 
Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб. 
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры. 
Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТБО: 

· оборудование мест санкционированного сбора бытовых и крупногабаритных отходов в поселениях; 
· ликвидация несанкционированных свалок; 

· очистка земель на территории Новобейсугского сельского поселения, используемых в качестве несанкционированных свалок. Рекультивация существующих свалок. 
Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления. 
Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав. 

Срок реализации проекта: 2014-2029 гг. 

Необходимый объем финансирования: 500 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает: 
· снижение экологического ущерба; 
· снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок – 100%); 
· возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками. 
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. 
Мероприятия: 
· Разработка нормативно-правового обеспечения. 
· Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования. 
Срок реализации: 2016-2018 гг. 

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена Администрацией Новобейсугского сельского поселения. 
Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности. 

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 
Мероприятия: 
· Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ. 
Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации. 
Срок реализации: 2016-2017 гг. 

Необходимый объем финансирования: 50 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает: 
· повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды; 
· повышение экологической культуры населения; 
· увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды. 
1.23 Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей 

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, городское освещение). 
Основания для включения мероприятий в Программу: долгосрочная муниципальная программа «В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании Выселковский район на 2011-2020 годы». 
Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора: 
· проведение энергетического аудита; 
· разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования; 
· повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений; 
· мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях; 
· мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями; 
· организация циркуляции в системах горячего водоснабжения жилых зданий и др. 
Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и сельского поселения составляет 50 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования: 
· бюджет сельского поселения – 50,0 тыс. руб.; 
· внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб. 
Экономические результаты

Общий экономический эффект от реализации Программы составит: 
· экономия электрической энергии – данные отсутствуют; 
· экономия воды – данные отсутствуют; 

· экономия газа – данные отсутствуют. 
1.24 Программа установки приборов учета у потребителей

В программу установки приборов учета у потребителей включены мероприятия по оборудованию приборами учета многоквартирных домов. 
Основные программные мероприятия в части жилого фонда: 
Жилой сектор:

· установка приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах – 50 тыс. руб.; 
· установка приборов учета потребления горячей воды в многоквартирных жилых домах – данные отсутствуют; 
· установка приборов учета потребления холодной воды в многоквартирных жилых домах – 15 тыс. руб. 
· установка приборов учета потребления природного газа в многоквартирных жилых домах – данные отсутствуют. 
Объем финансирования Программы составляет 65 тыс. руб. 
7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 
1.25 Ответственные за реализацию Программы 

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством. 
Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы. 

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Новобейсугского сельского поселения. 
Координатором реализации Программы является Администрация Новобейсугского сельского поселения, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы. 
Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы. 
1.26 План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов. 
Реализация программы осуществляется в 1 этап 2014-2030 гг. 
Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2015-2016 гг. 
Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Краснодарского края. 
1.27 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга. 
Целью мониторинга Программы Новобейсугского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. 
Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы: 
1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения. 
2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры. 
Мониторинг Программы Новобейсугского сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. 
1.28 Порядок корректировки Программы 
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией Новобейсугского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации Новобейсугского сельского поселения. 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новобейсугского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края на период 2014-2030 годы 
Разработчик: 
[image: image1.jpg]



Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»
Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202 

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800 
адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru 
Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183
Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит»     _______________    Антонов С.А.
Заказчик: 

Администрация Новобейсугского сельского поселения
Юридический адрес: 353145, Краснодарский край, Выселковский р-н, станица Новобейсугская, ул. Демьяненко, д. 2 
Глава Новобейсугского сельского поселения    _______________    Лапотеев Н.П. 












ПРОГРАММА 


КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 


НОВОБЕЙСУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


ВЫСЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


на период 2014 – 2030 годы


























2015 г. 











3

